JAWABAN AANWIDZING SID BATANG TAPAN

1. Yth. PT. Arenco Binatama

Sebelumnya mohon maaf Pokja Pemilihan tidak dapat menjawab pertanyaan saat aanwidzing berlangsung dikarenakan kesibukan masing-masing pokja, untuk itu Kami sampaikan jawaban dari aanwidzing yang berlangsung tadi.

Minimal sempadan sungai yang diukur dari pinggir sungai sejauh lebih kurang 100 meter, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai ( pasal 10 )

1. Pengukuran debit sungai yang diambil wajib setiap ada penambahan air sungai ( anak sungai ) yang ada.
2. Untuk survey tanah tidak diwajibkan menggunakan bor mesin
3. Pengukuran sepanjang 15 km disesuaikan dengan kondisi lapangan.
4. Untuk data Peta Jantop/Topkar, Peta Geologi Regional dan data Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) yang diterbitkan BPS harap dicari sendiri.
5. Untuk standar biaya menggunakan harga pasar di Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian jawaban aanwidzing ini Kami sampaikan kepada PT. Arenco Binatama, atas perhatiannya Kami ucapkan Terima Kasih.